|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2к постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь 03.09.2018 № 73  |

**Коэффициенты для установок, введенных в эксплуатацию с 21 мая 2015 г. либо созданных в пределах выделенных в установленном порядке квот на создание установок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид возобновляемого источника энергии, период эксплуатации | Для установок, введенных в эксплуатацию в период с 21 мая 2015 г. по 20 августа 2015 г. либо созданных в пределах выделенных в 2015 году в установленном порядке квот на создание установок и введенных в эксплуатацию в период с 21 августа 2015 г. по 31 декабря 2018 г. | Для установок, созданных в пределах выделенных в 2016 году в установленном порядке квот на создание установок и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г. | Для установок, созданных в пределах выделенных в 2017 году в установленном порядке квот на создание установок и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. | Для установок, созданных в пределах выделенных в 2018 году в установленном порядке квот на создание установок и введенных в эксплуатацию в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | С использованием энергии ветра вне зависимости от электрической мощности: |   |   |   |   |
| 1.1 | первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок с фактическим сроком службы оборудования с даты изготовления:  |   |   |   |   |
| 1.1.1 | менее пяти лет | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.1.2 | более пяти лет | 1,05 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 1.2 | последующие десять лет эксплуатации установок | 0,75 | 0,75 | 0,45 | 0,45 |
| 1.3 | свыше двадцати лет эксплуатации установок  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2 | С использованием энергии естественного движения водных потоков: |   |   |   |   |
| 2.1 | первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: |   |   |   |   |
| 2.1.1 | до 300 киловатт включительно | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 2.1.2 | от 301 киловатта до 2 мегаватт включительно | 1,15 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 2.1.3 | более 2 мегаватт | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 2.2 | последующие десять лет эксплуатации установок | 0,75 | 0,75 | 0,45 | 0,45 |
| 2.3 | свыше двадцати лет эксплуатации установок | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 3 | С использованием энергии древесного топлива и иных видов биомассы: |   |   |   |   |
| 3.1 | первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: |   |   |   |   |
| 3.1.1 | до 300 киловатт включительно | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3.1.2 | от 301 киловатта до 2 мегаватт включительно | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 3.1.3 | более 2 мегаватт | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 3.2 | последующие десять лет эксплуатации установок | 0,85 | 0,85 | 0,45 | 0,45 |
| 3.3 | свыше двадцати лет эксплуатации установок | 0,6 | 0,6 |   |   |
| 4 | С использованием энергии биогаза: |   |   |   |   |
| 4.1 | первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью:  |   |   |   |   |
| 4.1.1 | до 300 киловатт включительно | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 4.1.2 | от 301 киловатта до 2 мегаватт включительно | 1,25 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 4.1.3 | свыше 2 мегаватт | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4.2 | последующие десять лет эксплуатации установок | 0,85 | 0,85 | 0,45 | 0,45 |
| 4.3 | свыше двадцати лет эксплуатации установок | 0,6 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
| 5 | С использованием энергии солнца: |   |   |   |   |
| 5.1 | первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: |   |   |   |   |
| 5.1.1 | до 300 киловатт включительно | 2,5 | 2 | 1,3 | 1,3 |
| 5.1.2 | от 301 киловатта до 2 мегаватт включительно | 2,3 | 1,7 | 1,25 | 1,25 |
| 5.1.3 | свыше 2 мегаватт | 2,1 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| 5.2 | последующие десять лет эксплуатации установок | 0,75 | 0,75 | 0,45 | 0,45 |
| 5.3 | свыше двадцати лет эксплуатации установок | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 6 | С использованием тепла земли и иных источников энергии, не относящихся к невозобновляемым: |   |   |   |   |
| 6.1 | первые десять лет со дня ввода в эксплуатацию установок электрической мощностью: |   |   |   |   |
| 6.1.1 | до 300 киловатт включительно | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 6.1.2 | от 301 киловатта до 2 мегаватт включительно | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 6.1.3 | свыше 2 мегаватт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 6.2 | последующие десять лет эксплуатации установок | 0,75 | 0,75 | 0,45 | 0,45 |
| 6.3 | свыше двадцати лет эксплуатации установок | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |